
Moteur Wankel 


Le fonctionnement du moteur Wankel est assez simple :

Tout d'abord, le piston rotatif (rotor) évolue dans une enceinte trochoïdale (stator). Ce rotor, de par sa forme de Triangle de Reuleaux (un triangle équilatéral curviligne) , délimite trois chambres dans le stator, dont les volumes évoluent en fonction du déplacement du piston dans l'enceinte.

Le centre du piston est un alésage circulaire, dont l'intérieur, est crénelé et s'engrène avec un pignon, lui-même fixé sur le vibrequin.
Ces élements permettent le fonctionnement du moteur, en 4 temps, comme on le voit sur ce schéma :
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Les 4 temps du moteur Wankel.
source : http://www.rotativementvotre.org/principe-fonctionnement-moteur-piston-rotatif-wankel-comotor-624.php
 1/ l'Admission:
 En premier lieu, un mélange air-essence pénètre dans une des 3 chambres par le conduit d'aspiration.
2/ la Compression:
Le piston amorce sa rotation, ce qui a pour conséquénce d'obturer l'orifice d'admission, et provoque la compression du mélange.
3/  l'Explosion/détente:
Lorsque le mélange, poussé par le piston, atteint le niveau des bougies à un stade de compression maximum, ces dernières produisent une étincelles qui enflamme le mélange, provoquant la rotation du piston (l'énergie motrice nécessaire au mouvement est fournie grâce aux forces de pression exercées sur la face du rotor.)
4/ Echappement:
Enfin, le rotor finit par découvrir l'orifice d'échappement, provoquant l'évacuations des gaz brûlés.
Ces 4 temps se produisent évidemment en simultané
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